Fiche 2 : Porte d’entrée

Spécifications des produits installés

Porte d'entrée

* Poignée à levier existant
* Serrure auxiliaire à pêne dormant existant
* Seuil tombant : Unique architectural (modèle : 50A-I)
* Plaque d’acier : 18 po de haut

Corridor

Carreaux de vinyle composite existants

Signalisation

Panneau d’identification : Saic, plaque en acrylique, fini mat, chiffres en relief et le braille

Peinture

* Murs dans le corridor : Benjamin Moore, fini velouté (2122-40 Infini)
* Murs dans l'alcôve de l'entrée : Benjamin Moore, fini velouté (OC-58 Blanc Glace)
* Plinthes et moulures murales : Benjamin Moore, fini velouté (HC-166 Gris ardoise)
* Porte d'entrée, côté corridor : Benjamin Moore, fini perle (HC-166 Gris ardoise)
* Signalisation : Benjamin Moore, fini mat (HC-166 Gris ardoise)

Fournisseurs & liens Internet

* Seuil tombant : Unique architecture

<http://www.uniqueproduitarchitectural.com/>

* Saic Signalisation architecturale & Communication visuelle

<http://www.saic.ca>

* Peinture : Benjamin Moore

<https://www.benjaminmoore.com/fr-ca>