Fiche 3 : Hall d’entrée & rangement

Spécifications des produits installés

Rangement

* Poignée de la porte : Weiser (modèle : Milan SPSL101MIL26DRDT)
* Revêtement de plancher : vinyle solide de Tarkette/Johnsonite (modèle : ID70 Contemporary Oak 1110 Grege)
* Charnières à retrait : Dorex (Série 148, Nickel satiné)
* Tablettes : contreplaqué 5/8 po ép. peint

Hall d'entrée

* Revêtement de plancher : Vinyle solide de Tarkette/Johnsonite (produit : ID70 / couleur : Contemporary Oak 1110 Grege)
* Plinthe murale : Boiserie BG (modèle : cadrage Zen 1363, moulure de fibre de bois 5/8 po ép. et 2 1/2 po de haut)
* Interrupteurs à voyant lumineux : Leviton (modèle : Decora)
* Appareils d’éclairage encastré : Stanpro (modèle : LPDL4)

Peinture

Rangement

* Étagères : Benjamin Moore, fini Perle (OC-130 Blanc Nébuleux)
* Murs : Benjamin Moore, fini velouté (AF-680 Souhait)
* Plafond : Benjamin Moore, fini mat (CC-20 Blanc Décorateur)
* Porte, cadre et plinthe murale : Benjamin Moore, fini perle (OC-130 Blanc Nébuleux)

Hall d'entrée

* Porte d’entrée, côté logement : Benjamin Moore, fini perle (OC-130 Blanc Nébuleux)
* Murs : Benjamin Moore, fini velouté (AF-680 Souhait)

Fournisseurs & liens Internet

* Poignée de porte : Weiser

<https://www.renodepot.com/fr/poignee-a-levier-pour-couloir-milan-chrome-satine-09655952>

* Plancher : Tarkette /Johnsonite

<https://commercial.tarkett.com/en_US/brand/johnsonite>

* Charnières à retrait : Dorex

<http://www.dorex.com/fr/taxonomy/term/16>

* Peinture : Benjamin Moore

<https://www.benjaminmoore.com/fr-ca>

* Moulure de porte & Plinthe murale

<http://boiseriesbg.com/>

* Appareils d’éclairage encastrés au plafond : Stanpro inc.

<https://www.standardpro.com/product/lpdl/>

* Interrupteur à voyant lumineux : Leviton

<https://www.leviton.com/fr>